|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Сплит-системы*** |  |  |  |
| *сплит - система Akvilon NC-12* | *Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт 12000; 3516 Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт 13000; 3810* | *2* | *20500* |
| *сплит - система Akvilon NC-18* | *Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт 18000; 5275 Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт 19000; 5570* | *3* | *30000* |
| *сплит - система Akvilon NC-24* | *Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт 24000; 7030 Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт 25000; 7325* | *1* | *38000* |
| *сплит - система Akvilon NC-7* | *Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт 7000; 2051 Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт 7500; 2198* | *4* | *15200* |
| *сплит - система BALLU BSE - 09 HN1* |  | *>5* | *21500* |
| *сплит - система BALLU BSE - 09 HN1 black* |  | *2* | *25400* |
| *сплит - система BALLU BSW-07HN1/OL/15Y* | *мощьность, кВт, холод 2.05 кВт, тепло 2,05 , вентиляц. м3/час 430 размер внутр.. блока, мм 240х718х180 . вес кг вн/внеш 8/25.новая современная сплит-система с трехступенчатой системой фильтрации для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в обслужива* | *>5* | *16500* |
| *сплит - система BALLU BSW-09HN1/OL/15Y* | *мощьность, кВт, холод 2.6 кВт, тепло 2,80 , вентиляц. м3/час 430 размер внутр.. блока, мм 240х718х180 . вес кг вн/внеш 7,5/25.новая современная сплит-система с трехступенчатой системой фильтрации для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в обслужив* | *>5* | *18200* |
| *сплит - система BALLU BSW-12HN1/OL/15Y* | *мощьность, кВт, холод 3.5 кВт, тепло 3.7, вентиляц. м3/час 540. размер внутр.. блока, мм 250х750х190 . вес кг вн/внеш 8/28.новая современная сплит-система с трехступенчатой системой фильтрации для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в обслуживаем* | *>5* | *22500* |
| *сплит - система BALLU BSW-18 HN1/OL/15Y* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 4835 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *>5* | *36000* |
| *сплит - система BALLU BSW-24 HN1/OL/15Y* | *Тип товара:Настенная сплит-система.Тип кондиционера:Неинвертор.Макс. длина коммуникаций:15 м.Основные режимы:охлаждение / обогрев.Площадь помещения:70 м2.Максимальный воздушный поток:14.33 куб. м/мин м3/час.Мощность в режиме охлаждения:6153 Вт.Мощность в* | *>5* | *45000* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система BEKO BPAK 180/BPAK 181*** | ***Тип сплит-система.Режимы работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляцияТип монтажа настенный.Рекомендуемая площадь помещения 53м2.Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 1650/1600Вт.Уровень шума (макс/мин)49/- дБ/шум наружного блока – 54дБ/.Автовыбор реж*** | ***>5*** | ***30500*** |
| *сплит - система DANTEX RK-07ENT2* | *Мощность охлаждения: 2.05 кВт Мощность обогреа: 2.2 кВт* | *>5* | *15500* |
| *сплит - система DANTEX RK-07SEG* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2051 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим* | *>5* | *16000* |
| *сплит - система DANTEX RK-09ENT2* | *Площадь обслуживания 26 м Мощность (холод / тепло) 2.64 / 2.78 кВт Вентиляция 500 м/час* | *>5* | *17 400,00* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система DANTEX RK-09SEG*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2638 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим*** | ***>5*** | ***17500*** |
| *сплит - система DANTEX RK-12ENT2* | *Мощность охлаждения: 3.47 Мощность обогрева: 3.86* | *>5* | *21000* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система DANTEX RK-12SEG*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3200 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим*** | ***>5*** | ***22000*** |
| *сплит - система DANTEX RK-18ENT2* | *Площадь обслуживания 52 м Мощность (холод / тепло) 5.28 / 5.42 кВт Вентиляция 760 м/час* | *>5* | *32000* |
| *сплит - система DANTEX RK-18SEG* | *Тип настенная сплит-система.Максимальная длина коммуникаций 20 м.Основные режимы охлаждение / обогрев.Максимальный воздушный поток 11.67 куб. м/мин.Мощность в режиме охлаждения 5300 Вт.Мощность в режиме обогрева 5700 Вт.Потребляемая мощность при обогреве* | *>5* | *36000* |
| *сплит - система DANTEX RK-24ENT2* | *Площадь обслуживания 70 м Мощность (холод / тепло) 7.03 / 7.18 кВт Вентиляция 1000 м/час* | *>5* | *42000* |
| *сплит - система DANTEX RK-24SEG* | *Тип системы сплит-система.Режимы работы охлаждение/обогрев.Инверторное управление нет.Число внутренних блоков 1.Автоматический режим нет.Мощность охлаждения 6600 Вт.Мощность обогрева 7200 Вт.Максимальный воздушный поток 800 куб.м/мин.* | *4* | *47500* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система ELECTROLUX EACS-07HAT/N3*** |  | ***>5*** | ***20000*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система ELECTROLUX EACS-09HAT/N3*** |  | ***>5*** | ***22500*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система ELECTROLUX EACS-12HAT/N3*** |  | ***>5*** | ***27000*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система Hisense AS-07HR4SVNNK*** | ***Новинка 2013 года,многофункциональный дисплей (синяя подсветка),общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независмое осущение),многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтр ПВО, активный карбоновый фильтр, катех*** | ***1*** | ***15500*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система Hisense AS-07HR4SYDDE1G*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2100 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим*** | ***>5*** | ***15700*** |
| *сплит - система Hisense AS-07HR4SYDTD(P)G* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2100 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим* | *1* | *20000* |
| *сплит - система Hisense AS-07HR4SYNNK* | *Серия (Classic A).Мощность охлаждения кондиционера 2100 Вт.Мощность обогрева кондиционера 2200 Вт.Инверторный кондиционер Нет.Кондиционер с притоком воздуха Нет.Тип блока кондиционера Настенный.Мощность охлаждения кондиционера 2100 Вт.Мощность обогрева ко* | *>5* | *16000* |
| *сплит - система Hisense AS-09HR4SVNNK4* | *Новинка 2013 года,многофункциональный дисплей (синяя подсветка),общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независмое осущение),многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтр ПВО, активный карбоновый фильтр, катех* | *>5* | *17500* |
| *сплит - система Hisense AS-12HR4SVDDC1G* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3200 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим* | *1* | *23000* |
| *сплит - система Hisense AS-12HR4SVNNK1* |  | *>5* | *22300* |
| *сплит - система Hisense AS-18HR4SWADC1G* | *Производитель Hisense Серия: NEO CLASSIC A Тип, Сплит система Тип установки: Настенный Инвертор: Нет Макс. площадь помещения: 50 кв. м. Мощность охлаждения: 5.3 КВт Мощность обогрева: 5.4 КВт Потребляемая мощность кВт. 1,855 Напряжение, В: 220 Управление* | *2* | *38000* |
| *сплит - система Hisense AS-18HR4SWVNK1* | *Новинка 2013 года,многофункциональный дисплей (синяя подсветка),общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независмое осущение),многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтр ПВО, активный карбоновый фильтр, катех* | *2* | *35000* |
| *сплит - система Hisense AS-18HR4SWVNT1* |  | *1* | *37500* |
| *сплит - система Hisense AS-24HR4SFADCG* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 6800 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим* | *>5* | *44000* |
| *сплит - система Hisense AS-24HR4SFBTD(P)G* |  | *4* | *46000* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система Hisense AS-30HR4SQBTD(P)G*** |  | ***5*** | ***59000*** |
| *сплит - система Midea MS11D-18HRN1 (монт.набор в компл.)* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 5280 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *>5* | *36000* |
| *сплит - система Midea MS11D-24HRN1 (монт.набор в компл.)* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 7030 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *3* | *46000* |
| *сплит - система Midea MS11D-30HRN1 (монт.набор в компл.)* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 8,8 КВт, пульт ДУ, автоматический режим* | *>5* | *59500* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система OASIS CL-12*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3520 Вт, пульт ДУ, автоматический режим*** | ***>5*** | ***19300*** |
| *сплит - система OASIS CL-18* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 5280 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *>5* | *30200* |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система OASIS CL-24*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 7030 Вт, пульт ДУ, автоматический режим*** | ***>5*** | ***38500*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система OASIS CL-7*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2050 Вт, пульт ДУ, автоматический режим*** | ***>5*** | ***14000*** |
| ***! СПЕЦ.ЦЕНА ! сплит - система OASIS CL-9*** | ***настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2640 Вт, пульт ДУ, автоматический режим*** | ***>5*** | ***15800*** |
| *сплит - система RIX W09R (I-W09R+O-W09R) Freez* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 2500 Вт, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха, автоматический режим* | *1* | *17000* |
| *сплит - система SAMSUNG AR12HQFSAWK/ER* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 3500 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *>5* | *25300* |
| *сплит - система SUPRA AC-CS410-24HG* | *настенная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 7200 Вт, пульт ДУ, автоматический режим* | *2* | *39500* |
| *сплит - система Timberk AC TIM 12H S8ML-01* | *ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ система "Потерял пульт? Не расстраивайся!"полноценное управление кондиционером вынесено в т.ч. на внутренний блок DIGIT MANUAL.Инновационный дисплей с 6 индикаторами режимов работы блока на панели управления:максимальная информативность* | *1* | *21900* |